



静态NAT

静态NAT实现了公有地址和地址的一对一映射，一个 公网IP只会分配给唯一且固定的内网主机。





动态NAT


动态NAT基于地址池来实现公有地址和私有地址的转换



验证



抓包结果



NAPT

网络地址端口转换NAPT允许多个私有地址映射到同一公有地址的不同端口

Easy IP的配置

NAT服务器的配置