

拓扑



1 . 配置IP，准备好网络环境，并测试网络连通性




2 . FTP Server的配置


开启FTP Server功能




AAA用户配置



FTP验证





配置文件传输模式



下载文件使用get


上传文件使用put


删除文件使用delete


软件升级和备份

路由器作为FTP Client获取配置文件

拓扑









路由器作为FTP Server

开启FTP功能





FTP失败